Załącznik nr 2 do SST

**Standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym na drogach zarządzanych przez ZDW w Krakowie**

**Akcję zimowego utrzymania dróg należy rozpocząć w momencie stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( zlikwidowane)** | |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego** |
| **1** | **I** | **Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości,**  **jezdnia posypana na całej długości i szerokości materiałem chemicznym**  **chodniki odśnieżone i posypane mieszanką środków chemicznych i uszarstniających**  **Przy temp. poniżej -100C konieczne stosowanie mieszaniny środków chemicznych i uszarstniających** | **Dotyczy jezdni**  **- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.**  **- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.**  **- może występować warstwa zajeżdżonego**  **śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.**  **Pobocza do 6 godz.**  **Chodniki do 12 godz.**  **Chodniki na obiektach inżynierskich do 24 godz.** | **- gołoledzi - 3 godz.**  **- szronu - 3 godz.**  **- szadzi - 3 godz.**  **- lodowicy - 4 godz.**  **- śliskości pośniegowej - 4 godz.** |
| **2** | **II** | **Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości,**  **jezdnia posypana na całej długości i szerokości mieszanką materiału chemicznego i uszarstniającego niechemicznego, chodniki odśnieżone i posypane mieszanką środków chemicznych i uszarstniających** | **Dotyczy jezdni**  **- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.**  **- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.**  **- może występować warstwa zajeżdżonego**  **śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.**  **Pobocza do 8 godz.**  **Chodniki do 12 godz.**  **Chodniki na obiektach inżynierskich do 24 godz.** | **- gołoledzi - 4 godz.**  **- szronu - 4 godz.**  **- szadzi - 4 godz.**  **- lodowicy - 4 godz.**  **- śliskości pośniegowej - 4 godz.** |